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REGISTRO DE EMISIONES Y TRANSFERENCIA DE CONTAMINANTES, LISTA DE SUSTANCIAS E INFORME
POLLUTANT RELEASE AND TRANSFER REGISTERS

1
OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN
1.1
Objetivo

Esta norma mexicana establece la lista de sustancias y compuestos químicos a ser reportadas en el registro de emisiones y transferencia de contaminantes, el procedimiento y especificaciones para el informe y la modificación del listado de sustancias se lleva a cabo de acuerdo a lo establecido en los apéndices normativos de esta norma.

1.2
Campo de aplicación

Esta norma mexicana aplica a las fuentes fijas que realicen el informe correspondiente de sus emisiones o transferencias de sustancias o compuestos químicos contenidos en la lista de sustancias y compuestos químicos indicados en el apéndice normativo A, a partir del umbral de reporte que se indica de acuerdo a las especificaciones establecidas; no obstante lo anterior, la fuente que realice el informe a que se hace referencia, puede libremente, informar cuando sus emisiones o transferencias de sustancias o compuestos químicos mencionados estén por debajo del umbral mencionado.

2
DEFINICIONES

Para los propósitos de esta norma se deben consultar las definiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como las que se establecen a continuación:

2.1
Bioacumulación 

Es el proceso por el cual la cantidad de una sustancia en un organismo o parte de él aumenta proporcionalmente con el tiempo de exposición.

2.2
Bioconcentración

Es el proceso mediante el cual un organismo presenta en uno o más de sus tejidos una concentración de alguna sustancia superior a la que se presenta en el medio.

2.3
Cancerígeno ó carcinógeno

Es el agente químico, físico o biológico que tiene la capacidad de actuar en el tejido biológico para inducir el desarrollo de cáncer.

2.4
Carcinogenicidad 

Es el potencial que tienen algunas sustancias de causar cáncer.

2.5
Cédula de operación anual (COA)

Es el reporte anual de emisiones de una fuente fija de jurisdicción federal de conformidad con el artículo 21 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera y el acuerdo mediante el cual se establecen los mecanismos y procedimientos para obtener la licencia ambiental única publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril de 1997.

2.6
Coeficiente de partición octanol/agua (Kow)

Es la capacidad de un agente químico para acumularse en la grasa animal. Este coeficiente mide la distribución al equilibrio del agente entre los medios octanol y agua. El valor Kow está relacionado de manera directa con la tendencia de un agente a bioconcentrarse y está inversamente relacionado con su solubilidad en agua.

2.7
Comité técnico

El Comité Técnico de Normalización Nacional de Protección al Ambiente.

2.8
Concentración

Es la cantidad de una sustancia en masa o volumen específico de un medio o de un material biológico, entre otros.

2.9
Concentración letal media (CL50)

Es la concentración de un agente tóxico en un medio que provoca la muerte a cincuenta por ciento (50 %) de los animales de prueba en el grupo de control en  determinado tiempo de exposición.

2.10
Concentración tóxica máxima permisible (MACT)

Es la concentración de un agente tóxico que no debe excederse bajo ninguna circunstancia durante la exposición, ya que causaría un daño irreversible.

2.11
Contacto dérmico

Es el contacto a través o por medio de la piel.

2.12
Dosis

Cantidad de una sustancia administrada a un organismo.

2.13
Dosis letal media (DL50)

Dosis única de un agente químico necesaria para producir la muerte de cincuenta por ciento (50 %) de los organismos de experimentación expuestos a él.

2.14
Efecto

Corresponde a una alteración biológica producida en el organismo por la exposición a un agente externo, sea éste de naturaleza química, física o biológica.

2.15
Emisión

Es la descarga al agua, aire o suelo de alguna de cualquiera de las sustancias incluidas en el apéndice normativo A de la presente norma mexicana en cualquiera de sus estados físicos y formas.

2.16
Exposición

Es el contacto de un agente químico, físico o biológico con los límites exteriores de un organismo, se expresa en términos numéricos y es el resultado de la duración, frecuencia y concentración.

2.17
Exposición crónica

Es la exposición continua o repetida a un agente físico, químico o biológico a lo largo de un periodo de tiempo extenso, es decir de varios años para el ser humano y de la mayor parte del tiempo de vida total en los organismos.

2.18
Exposición subcrónica

Es la exposición a un agente químico, físico o biológico durante aproximadamente diez por ciento (10 %) del tiempo de vida de un organismo.

2.19
Factor de bioconcentración

Es la relación de la concentración de una sustancia en un organismo y la concentración de la misma en el agua.

2.20
Lista de sustancias

Es la lista de las sustancias y compuestos químicos específicos que se emiten, descargan o transfieren al medio ambiente en cualquier estado físico.

2.21
Nivel de efecto adverso no observado (NOAEL)

Es la dosis o concentración ambiental máxima que el organismo usado como objetivo puede tolerar durante un periodo específico sin mostrar ningún efecto adverso en su capacidad funcional, morfología, crecimiento, desarrollo o periodo de vida. De realizarse cualquier incremento en dicha concentración o dosis, el organismo comienza a manifestar efectos adversos.

2.22
Peligrosidad

Son las propiedades inherentes de una substancia, mezcla de sustancias o cualquier proceso que involucre sustancias que, bajo condiciones de producción, uso o disposición, puede causar efectos adversos a organismos o al ambiente dependiendo del grado de exposición.

2.23
Persistencia

Es la capacidad de las sustancias de permanecer en el ambiente por un periodo de tiempo prolongado antes de ser removidas físicamente o transformadas químicamente.

2.24
Registro de emisiones y transferencia de contaminantes

Es el inventario que incluye, describe y refiere geográficamente las cantidades que se liberan al medio ambiente de las sustancias o compuestos químicos contenidas en la lista de sustancias indicadas en el apéndice normativo A y que forma parte del Sistema Nacional de Información Ambiental.

2.25
Riesgo

Es la probabilidad de que un material, sustancia o residuo peligroso provoque un efecto adverso en la salud humana o el medio ambiente en función de la exposición.

2.26
Secretaría

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

2.27
Teratogenicidad

Es la propiedad o capacidad de un agente de producir malformaciones estructurales o defectos en un embrión o feto.

2.28
Toxicidad crónica

Es la capacidad de una sustancia o agente químico para causar daños o efectos adversos a un organismo o al medio ambiente durante una exposición crónica.

2.29
Toxicidad subcrónica

Es la capacidad de una sustancia o agente químico para causar daños o efectos adversos a un organismo o al medio ambiente, durante una exposición subcrónica.

2.30
Transferencia 

Es el traslado de alguna de las sustancias incluidas en la lista de sustancias del apéndice normativo A, a un lugar que se encuentra físicamente separado del establecimiento que lo genera. Incluye, la descarga de aguas residuales al alcantarillado público, la transferencia de residuos peligrosos para reciclamiento, recuperación o regeneración, para recuperación de energía fuera del establecimiento o para su tratamiento o para su confinamiento.

2.31
Vida media

Es el tiempo requerido para que la concentración de una substancia o agente químico que se encuentre en concentraciones rastreables en un organismo o en el medio ambiente disminuya a la mitad.

3
ESPECIFICACIONES

3.1
Los responsables de las fuentes fijas que emitan y  transfieran sustancias o compuestos químicos contenidos en la lista de sustancias indicadas en el apéndice normativo A pueden proporcionar a la Secretaría, a través del Instituto Nacional de Ecología, información relativa a las cantidades emitidas o transferidas de dichas sustancias o compuestos químicos, a fin de integrar el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes, en el formato de informe indicado en el apéndice normativo B. Por otra parte, toda la información a que se hace referencia esta norma mexicana debe ser para fines estadísticos.

3.2
Para efectos del inciso anterior, en el caso de fuentes fijas de jurisdicción federal a que se refiere el artículo 111 BIS de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, dicho Informe puede ser presentado en el formato incluido en la cédula de operación anual, durante los plazos señalados en los ordenamientos jurídicos aplicables. En caso contrario se debe presentar en el formato indicado en el apéndice normativo B de esta norma durante los meses de enero a abril del año inmediato posterior al período de informe.

3.3
A partir de la presentación del primer informe a que se refiere el inciso 3.1, el responsable de la fuente fija manifiesta su intención de proporcionar a la Secretaría la actualización anual  en el periodo señalado en el inciso 3.2.

3.4
El informe debe señalar los métodos para la obtención de datos, mismos que pueden ser el resultado de la realización de mediciones directas; de estimaciones históricas; de balance de materia, de la aplicación de factores de emisión o de modelos matemáticos.

3.5
Los datos e informes que proporcionen los particulares con fines estadísticos no deben hacer prueba ante autoridad administrativa o fiscal, ni en juicio o fuera de él.

La publicación del Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes se debe realizar observando los principios de confidencialidad y reserva. Así como las disposiciones de la Ley de Información Estadística y Geográfica, y debe contener lo siguiente:

· Rama industrial o actividad económica que genera las emisiones y transferencias de contaminantes;

· Localización geográfica a nivel municipal o, en su caso, por cuenca atmosférica o hidrológica;

· Sustancia o compuesto químico emitido o  transferido y,

· Volúmenes de emisión o transferencia.

Para que los datos proporcionados se publiquen en forma individualizada, los particulares deben otorgar su anuencia por escrito a la Secretaría.

3.6
La Secretaría, a través del Instituto Nacional de Ecología, observando las disposiciones de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, debe diseñar y promover la implantación de un sistema de reconocimientos para aquellos responsables de las fuentes fijas que entreguen el informe a que se refiere esta norma.

4
PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN DE LA LISTA

4.1
La Secretaría, en el seno del comité técnico debe tener la responsabilidad de analizar y revisar periódicamente la lista de sustancias objeto de la presente norma.

4.2
El comité técnico, con base en la información disponible nacional, extranjera o internacional, debe revisar la lista de sustancias periódicamente, a  fin de mantenerla actualizada y determinar la inclusión o exclusión de una o más sustancias, con su correspondiente umbral de reporte.

4.3
Cualquier interesado puede proponer al comité técnico, la inclusión o exclusión de una o más sustancias en la lista. Para el efecto, dichas propuestas se deben enviar a la Secretaría durante los meses de enero y febrero de cada año, con la siguiente información:

· Datos que identifiquen al proponente: nombre, domicilio, teléfono, fax y, en su caso, dirección electrónica;

· Nombre común y químico de las sustancias que se propone incluir o excluir;

· Características de la substancia y justificación científico-técnica que sustentan la propuesta y, en su caso,

· Análisis de laboratorios debidamente acreditados.

4.4
En el análisis de las propuestas de inclusión o exclusión a que se refiere el inciso anterior, además de considerar los criterios de evaluación contenidos en el capítulo 5 de esta norma, se deben tomar en cuenta los volúmenes de emisión, descarga o transferencia al ambiente de la substancia propuesta.

5
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

5.1
La evaluación de las sustancias se debe hacer con base en los parámetros de toxicidad, grado de persistencia y bioacumulación.

5.2
Se deben incluir en la lista de sustancias todas aquellas sustancias que reúnan por lo menos dos de las siguientes condiciones:

(A) Toxicidad: Para establecer este parámetro se deben considerar los efectos de letalidad aguda, toxicidad crónica o subcrónica, carcinogenicidad y teratogenicidad. Se deben incluir en la lista cualquier substancia o compuesto que cumpla una o varias de las siguientes características:

	I) Letalidad aguda

	CL50 Acuática
	< 0,1 mg/L

	DL50 Oral
	< 0,5 mg/kg,

	DL50 Dérmica
	< 0,5 mg/kg

	CL50 Inhalación
	< 1,5 mg/m3

	II) Toxicidad crónica y subcrónica en diferentes géneros

	· Biota acuática
	MATC  < 0,002 mg/L

	· Diferentes géneros de no mamíferos terrestres

	Exposición subcrónica
	< 1 mg/kg/día

	Exposición crónica
	< 0,5 mg/kg/día

	· Mamíferos

	Exposición > 90 días
	NOAEL oral 
	< 0,1 mg/kg/día

	
	NOAEL inhalada
	< 0,3 mg/m3

	Exposición de 28 a < 90 días
	NOAEL oral
	< 1 mg/kg/día

	
	NOAEL inhalada
	< 0,3 mg/m3

	· Plantas

	Medio acuático
	NOAEL 
	< 0,001 mg/L

	Medio aéreo
	NOAEL 
	< 0,02 mg/m3

	Medio terrestre
	NOAEL 
	< 0,01 mg/kg

	III) Teratogenicidad
	Efectos a exposiciones < 0,1 mg/kg/día

	IV) Carcinogenicidad
	Cualquier substancia que se encuentre en la lista 1 ó 2A del IARC



B)
Bioacumulación: Cualquier substancia cuyo factor de bioacumulación exceda un valor de 500 o su logaritmo Kow sea mayor de 4.

C)
Grado de persistencia: Cualquier substancia cuya vida media en agua, aire o suelos exceda cincuenta días.

6
APÉNDICES NORMATIVOS

APÉNDICE NORMATIVO A

Lista de sustancias y compuestos químicos

	Sustancia
	No. CAS
	Umbral de reporte (kg/año)

	HIDROCARBUROS AROMÁTICOS POLICÍCLICOS
	100

	Beta-naftalina 
	91-598
	

	

	NITROSAMINAS 
	100

	Nitrosodimetilamina
	62-75-9
	

	

	METALES, METALOIDES Y NO METÁLICOS
	1

	Arsénico
	7440-38-2
	

	Arsénico (compuestos)
	
	

	Asbesto
	1332-21-4
	

	Cadmio
	7440-43-9
	

	Cadmio (compuestos)
	
	

	Cromo (compuestos)
	
	

	Mercurio
	7439-97-6
	

	Mercurio (compuestos)
	
	

	Níquel (compuestos)
	
	

	Plomo (compuestos)
	
	

	

	AROMÁTICOS
	1 000

	2,4-Dinitrotolueno
	121-14-2
	

	4-Amino difenilo
	92-67-1
	

	4-Nitro-difenilo
	92-93-3
	

	Anilina
	62-53-3
	

	Benceno
	71-432-2
	

	Bencidina
	92-87-5
	

	Bifenilo
	92-52-4
	

	Estireno (fenil etileno)
	100-42-5
	

	Fenol
	108-95-2
	

	Piridina
	110-89-4
	

	Toluen diisocianato
	26 471-62-5
	


(continuación)

Lista de sustancias y compuestos químicos

	ORGANO-HALOGENADOS
	
	1 000

	1,1,1-Tricloroetano
	71-55-6
	

	1,1,2,2-Tetracloroetano
	79-34-5
	

	1,1,2-Tricloro-1.2.2-Trifluoroetano (CFC-113)
	76-13-1
	

	1,1,2-Tricloroetano
	79-00-5
	

	1,1-Dicloro-1-Fluoroetano (HCFC-141b)
	1717-00-6
	

	1,2-Diclorobenceno
	95-50-1
	

	1,2,-Dicloroetano
	107-06-2
	

	1,3-Dicloro-1,1,2,2,3-Pentafluoropropano (HCFC-225cb)
	507-55-1
	

	1,4-Diclorobenceno
	106-46-7
	

	1-Cloro-1,1-Difluoretano (HCFC-142b)
	75-68-3
	

	2,2-Dicloro-1,1,1-Trifluoroetano (HCFC-123)
	306-83-2
	

	2,3,4,6-Tetraclorofenol
	58-90-2
	

	2,4,5-Triclorofenol
	95-95-4
	

	2,4,6-Triclorofenol
	88-06-2
	

	2-Cloro-1,1,2,3-Tetrafluoroetano (HCFC-124)
	2837-89-0
	

	3,3-Dicloro-1,1,1,2,2-Pentafluoropropano (HCFC-225ca)
	422-56-0
	

	9-Clorotrifluorometano (CFC13)
	75-72-9
	

	Bromoclorodifluorometano 
	353-59-3
	

	Bromoformo
	75-25-2
	

	Bromotrifluorometano
	75-63-8
	

	Bromuro de metilo
	74-83-9
	

	Clorobenceno (monoclorobenceno)
	108-90-7
	

	Clorodifluorometano (HCFC-22)
	75-45-6
	

	Cloroformo
	67-66-3
	

	Clorometano
	74-87-3
	

	Cloropentafluoroetano (CFC-115)
	76-15-3
	

	Cloruro de metileno
	75-09-2
	

	Cloruro de vinilo
	75-01-4
	

	Diclorodifluorometano (CFC-12)
	75-71-8
	

	Diclorotetrafluoroetano (CFC-14) 
	76-14-2
	

	Epiclorhidrina
	106-89-8
	

	Eter bis-cloro metílico
	542-88-1
	

	Hexacloro-1,3-Butadieno
	87-68-3
	


(continuación)

Lista de sustancias y compuestos químicos

	ORGANO-HALOGENADOS (cont.)
	
	1 000

	Hexaclorobenceno
	118-74-1
	

	Hexaclorociclopentadieno
	77-47-4
	

	Hexacloroetano
	67-72-1
	

	Hidrobromofluorocarbonos
	
	

	Hidrofluorocarbonos
	
	

	Pentaclorofenol
	87-86-5
	

	Perfluorocarbonos
	
	

	Tetracloruro de carbono
	56-23-5
	

	Triclorobenceno
	120-82-1
	

	Tricloroetileno
	79-01-6
	

	Triclorofluoroetano (CFC-11)
	75-69-4
	

	

	OTRAS SUSTANCIAS
	
	100

	2-Etoxietanol (Termonoetílico de etílenglicol)
	110-80-5
	

	2-Nitropropano
	79-46-9
	

	4,6 Dinitro-o-Cresol
	532-52-1
	

	Acetaldehído
	75-07-0
	

	Acrilamina
	79-06-1
	

	Acrilonitrilo
	107-13-1
	

	Acroleina
	107-02-8
	

	Butadieno
	106-99-0
	

	Cianuro inorgánico/orgánico
	57-12-5
	

	Dibutilftalato
	84-74-2
	

	Dioxano
	123-91-1
	

	Dióxido de cloro
	10049-04-4
	

	Formaldehído
	50-00-0
	

	Hidracina
	302-01-2
	

	Metoxicloro
	72-43-5
	

	

	PLAGUICIDAS
	
	100

	Ácido 2,4 Diclorofenoxiacetico
	94-75-7
	

	Aldrin
	309-00-2
	

	Clordano
	57-74-9
	

	DDT
	50-29-3
	


(Concluye)

Lista de sustancias y compuestos químicos
	PLAGUICIDAS (cont)
	
	100

	Dieldrin
	60-57-1
	

	Endosulfan
	115-29-7
	

	Endrin
	72-02-8
	

	Heptacloro
	76-44-8
	

	Lindano (HCH)
	58-89-9
	

	Metil paration
	298-00-0
	

	Mirex
	2385-85-5
	

	Toxafeno
	8001-35-2
	

	Warfarina
	81-81-2
	

	Ácido sulfhídrico
	7783-06-4
	1000

	

	GASES DE COMBUSTIÓN Y DE EFECTO INVERNADERO
	
	100,000

	Óxido nítrico 
	10102-43-9
	

	Bióxido de carbono
	124-38-9
	

	Bióxido de nitrógeno
	10102-44-0
	

	Metano
	74-82-8
	

	

	OTRAS SUSTANCIAS
	
	A partir de cualquier cantidad

	Dioxinas
	
	

	Furanos
	
	

	Bifenilos policlorados
	1336-36-3
	

	Hexacloruro de azufre
	2551-62-4
	


APÉNDICE NORMATIVO B
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	Formato COA

REGISTRO DE EMISIONES Y TRANSFERENCIA DE CONTAMINANTES DURANTE EL AÑO ______



	PARA SER LLENADO POR LA SEMARNAT

	1) TRÁMITE NÚMERO:


	2) NÚMERO DE REGISTRO AMBIENTAL:

	3) RECIBIDO POR:

Nombre y firma
	(Sello con fecha de recibido)

	4) NÚMERO DE LICENCIA:


	PARA SER LLENADO POR EL ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL
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5) NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:


	

	Declaramos que la información contenida en este formato y sus anexos es fidedigna y que puede ser verificada por la SEMARNAT, la que en caso de omisión o falsedad podrá invalidar el trámite.

Lugar y fecha:

_____________________________________________

	Nombre y firma del representante legal

Nombre y firma del responsable técnico


DATOS DE REGISTRO

Estos datos deben ser proporcionados cuando se emplee por primera vez este formato o alguno de los datos que se solicita haya sido modificado durante el año de reporte.

	1) NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA QUE SOLICITA EL TRÁMITE:
	RFC:

	2) NÚMERO DE REGISTRO DEL SIEM1:
	3) CÁMARA A LA QUE PERTENECE Y NÚMERO DE REGISTRO:

	4) PRINCIPAL ACTIVIDAD productiva DEL ESTABLECIMIENTO2:
	CLAVE CMAP3:
	CLAVE AMBIENTAL3:

	5)  DOMICILIO DEL ESTABLECIMIENTO (anexar croquis, según Instructivo General)

	Parque o Puerto Industrial       (   )           Especifique cual:__________________________________________

	Centro Poblado                     (   )           Calle: ______________________________________________________

     No. Exterior y No. Interior o No. de Manzana y Lote: ____________   Colonia: ______________________________

     Localidad (excepto D.F.): _________________________________   Código Postal: _________________________

     Municipio o Delegación:___________________________________   Entidad Federativa:_____________________

     Teléfonos: _________________  Fax:_______________  Correo Electrónico:_______________________________

	6) DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES (en caso de ser diferente al del establecimiento): 

	Calle:___________________________   No. Exterior y No. Interior o No. de Manzana y Lote:__________________ 

Colonia:_________________________  Localidad (excepto D.F.):________________________________________ 

Código Postal:____________________  Municipio o Delegación:_________________________________________ 

Entidad Federativa:__________________________  Teléfonos: _______________________________________ Fax:____________________________  Correo Electrónico:_____________________________________________
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7) FECHA  DE INICIO DE OPERACIÓN:      Día                     Mes                                 Año

	8) NÚMERO EQUIVALENTE DE TRABAJADORES 4
Empleados:_______  Obreros:_______ Total:________
	9) TURNOS DE TRABAJO EN PLANTA (indique horas trabajadas)

Lunes a Viernes_____ h/d      Sábado_____ h/d 

Domingo  __________ h/d      Total  ______ h/sem

	10) NÚMERO DE TRABAJADORES PROMEDIO, POR DÍA Y POR TURNO LABORADO (Considerar un turno por cada horario        diferente. No deje espacios vacíos. Si no hay información, anote NA / no aplica).

	Turnos
	Número de trabajadores promedio

	No.
	Horario
	L
	M
	M
	J
	V
	S
	D

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	11) ¿ES MAQUILADORA DE RÉGIMEN DE IMPORTACIÓN TEMPORAL? Si (    )  No (    )
	12) ¿PERTENECE A UNA CORPORACIÓN?5   

Si ( ) No ( ) Indique cual:_____________________________________

	13) PARTICIPACIÓN DE CAPITAL: Sólo nacional (  )  Mayoría nacional (  )  Mayoría extranjero (  )  Sólo extranjero (  )

	14) OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO6


1 Sistema de Información Empresarial Mexicano.

2 Presente copia fotostática simple del documento probatorio que indique la principal actividad productiva de la empresa, por ejemplo, licencia estatal o municipal, documento de radicación de impuestos, alta en secretarias de estado o licencia de uso de suelo. Esta sección será llenada por la SEMARNAT.
3 La clave CMAP, Clasificación Mexicana de Actividades y Productos (INEGI), se obtiene, junto con la Clave Ambiental (CA), de la Sección II del Instructivo General. Esta sección será llenada por la SEMARNAT.

4 Para calcular el número equivalente de trabajadores, dividir el número total de horas hombre (suma de las horas trabajadas durante el año por todos los empleados del establecimiento) entre 2000 horas.  Esto es, si en la empresa trabajan 19 empleados y cada uno labora 48 horas a la semana durante 50 semanas al año, se trabajan en total 45600 horas al año (19x48x50) y se tienen 22.8 empleados equivalentes (45600/2000).  De igual forma se calcula el número equivalente de obreros.

5 Indicar si se pertenece a alguna firma corporativa nacional o internacional.

6. Elaborar y presentar, en forma anexa, los diagramas de funcionamiento y la tabla de resumen, siguiendo para su elaboración las instrucciones localizadas en este anexo. Los diagramas de funcionamiento y la tabla de resumen deberán incluir todos los puntos (producción, tratamiento de aguas, manejo de residuos, servicios, etc.) en los cuales: exista entrada, como insumo directo o indirecto, de alguna sustancia incluida en la lista de la NMX; se produzca o se use energía calorífica; se aproveche agua y/o se generen, almacenen o emitan al ambiente las sustancias listadas.

	5.1
Usos de sustancias listadas

5.1.1
Uso de sustancias listadas en el establecimiento

	Identificación de sustancias listadas
	Uso2
	Cantidad 

Anual3
	Unidad4

	Nombre1
	Clave1
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


1 Nombre químico y clave del contaminante según Apéndice normativo A.

2 Indicar si se uso como insumo directo (ID), indirecto (II), permaneció en almacén (IA) o se produjo en planta (EG).

3 Total anual consumido (como insumo directo o indirecto), almacenado o producido.

4 Emplear solamente unidades de masa: mg(miligramos), g (gramos), kg (kilogramos), ton (toneladas métricas) o lb (libras). 

5.1.2 Sustancias listadas que se recibieron en residuos peligrosos y/o aguas residuales1
	Identificación de sustancias listadas
	Identificación del generador3
	Cantidad anual recibida

	Nombre2
	Clave2
	
	Cantidad4
	Unidad5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


1 Información requerida sólo para establecimientos de tratamiento de residuos peligrosos y aguas residuales.
2 Nombre químico y clave del contaminante según el Apéndice normativo A.

3 Anotar el Número de Registro como Generador de Residuos Peligrosos, otorgado por el INE, del generador de quien se recibe la sustancia contaminante que se reporta.  Si más de un generador entrega una misma sustancia se deberán emplear tantos renglones como diferentes generadores existan, repitiendo en cada uno el nombre de la sustancia. Si se desconoce este dato, anotar la razón social del establecimiento que generó el residuo entregado. 

4 Cantidad total anual recibida para tratamiento.  Si el contaminante que se reporta se recibe en diferentes entregas provenientes de un mismo generador, sumar todas las entregas y reportar solo el gran total anual. Debe recordarse que para cada generador deberá emplearse un renglón diferente de reporte.

5 Emplear solamente unidades de masa: mg (miligramos), g (gramos), kg (kilogramos), ton (toneladas métricas) o lb (libras). 
5.2
EMISIONES DE SUSTANCIAS LISTADAS

5.2.1
Emisiones al aire de sustancias listadas 

	Identificación de sustancias listadas 
	Emisión anual

	Nombre1
	Clave1
	Punto de emisión2
	Cantidad3
	Unidad4
	Método de estimación5

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


1 Nombre químico y clave del contaminante según la tabla 12 del catálogo de claves.

2 Número correspondiente a los diagramas de funcionamiento y tabla resumen solicitados en la sección 1.3.

3 Total anual emitido del contaminante que se reporta.

4 Emplear solamente unidades de masa: mg(miligramos), g (gramos), kg (kilogramos), ton (toneladas métricas) o lb (libras). 

5 De acuerdo con la tabla 4 del catálogo de claves.

5.2.2  Emisiones a cuerpos de agua de sustancias listadas 

	Identificación de sustancias listadas
	Descarga anual2

	Nombre1
	Clave1
	Punto de emisión3
	Cantidad4
	Unidad5
	Método de estimación6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


1 Nombre químico y clave del contaminante según Apéndice normativo A.

2 Anotar los datos solicitados sobre las descargas de aguas residuales que se realizan a cuerpos de agua (no incluye descargas al alcantarillado).

3 Número correspondiente a los diagramas de funcionamiento y tabla resumen, solicitados en la sección 1.3.

4 Total anual emitido del contaminante que se reporta.

5 Emplear unidades de masa: mg (miligramos), g (gramos), kg (kilogramos), ton (toneladas métricas) o lb (libras), si se emplean unidades de concentración (miligramos/litro o gramos/metro cúbico), la emisión total será estimado a partir del volumen anual reportado en la sección III (tabla 3.2.2).

6 De acuerdo con la tabla 4 del catálogo de claves.

5.2.3
Emisiones al suelo de sustancias listadas, incluye infiltración e inyección de aguas residuales

	Identificación de sustancias listadas
	Disposición anual

	Nombre1
	Clave1
	Punto de emisión2
	Cantidad3
	Unidad4
	Método de estimación5

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


1 Nombre químico y clave del contaminante según Apéndice normativo A.

2 Sitio dentro del establecimiento en el cual se deposita para su almacenamiento, tratamiento o disposición final el material contaminante. En el caso de inyecciones de agua residual deberá identificarse claramente, dentro de los diagramas de funcionamiento y la tabla resumen, la existencia del(los) pozo(s) de inyección correspondientes.

3 Total anual emitido del contaminante que se reporta.

4 Emplear unidades masa: mg(miligramos), g (gramos), kg (kilogramos), ton (toneladas métricas) o lb (libras). 

5 De acuerdo con la tabla 4 del catálogo de claves.

5.2.4 Emisiones a cualquier medio derivadas de accidentes, contingencias o emisiones fugitivas
	Identificación de sustancias listadas
	Clave del evento2
	Cantidad3
	Unidad4
	Método de estimación5

	Nombre1
	Clave1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


1 Nombre químico y clave del contaminante según Apéndice normativo A.

2 Anotar la clave del evento de acuerdo a la tabla 10 del catálogo de claves.  Se deberá emplear un renglón diferente para cada sustancia emitida. En caso de ocurrir más de un evento, se reportará el total emitido durante el año y el tipo de evento se marcará como otros.

3 Total del contaminante emitido durante el evento que se reporta.

4 Emplear unidades masa: mg (miligramos), g (gramos), kg (kilogramos), ton (toneladas métricas) o lb (libras). 

5 De acuerdo con la tabla 4 del catálogo de claves.
5.3 TRANSFERENCIA DE SUSTANCIAS LISTADAS

5.3.1
Transferencia a establecimientos de tratamiento de residuos peligrosos o plantas de tratamiento de aguas residuales
	Identificación de sustancias listadas
	Estado físico2
	Empresa manejadora3
	Clave de método de tratamiento o disposición4
	Cantidad anual5
	Unidad6
	Método de estimación7

	Nombre1
	Clave1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


1 Nombre químico y clave del contaminante según Apéndice normativo A.

2 Consultar la tabla 1 del catálogo de claves.

3 Número de Registro Ambiental del establecimiento autorizado por el INE como manejador de residuos peligrosos. Si desconoce este dato anotar la razón social del establecimiento.

4 De acuerdo a la tabla 8 del catálogo de claves.

5 Cantidad anual de contaminante transmitida (trasladada fuera del establecimiento que reporta) para su tratamiento o disposición.

6 Emplear unidades masa: mg (miligramos), g (gramos), kg (kilogramos), ton (toneladas métricas) o lb (libras). 

7 De acuerdo con la tabla 4 del catálogo de claves.

5.3.2
Transferencias al alcantarillado urbano o municipal

	Identificación de sustancias listadas
	Punto de emisión2
	Cantidad anual3
	Unidad4
	Método de estimación5

	Nombre1
	Clave1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


1 Nombre químico y clave del contaminante según Apéndice normativo A.

2 Número correspondiente a los diagramas de funcionamiento y tabla resumen solicitados en la sección 1.3.

3 Cantidad anual de contaminante transferido (trasladada fuera del establecimiento que reporta), hacia el alcantarillado.

4 Emplear unidades masa: mg (miligramos), g (gramos), kg (kilogramos), ton (toneladas métricas) o lb (libras). 

5 De acuerdo con la tabla 4 del catálogo de claves.

5.4
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN

5.4.1
Total de emisiones e índices de actividad

	Identificación de sustancias listadas
	Total de emisiones   (aire + agua + suelo)
	Índices de

actividad4

	
	Año anterior
	Año de reporte
	Estimación próximo año
	

	Nombre1
	Clave1
	Cantidad2
	Unidad3
	Cantidad2
	Unidad3
	Cantidad2
	Unidad3
	Año anterior
	Año de reporte

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1 Clave del contaminante según Apéndice normativo A.

2 Total anual emitido de la sustancia listada que se reporta (tablas 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 y 5.2.4).

3 Emplear solamente unidades de masa: mg(miligramos), g (gramos), kg (kilogramos), ton (toneladas métricas) o lb (libras). 

4 El índice de actividad reportado se calcula con base en la cantidad consumida de una materia prima de referencia; relacionando el consumo del año de reporte entre el del año anterior.  Por ejemplo, suponiendo que se reporta la información de 1997 y la empresa tuvo un consumo de 25,000 metros cúbicos de tolueno en 1997, 37,000 metros cúbicos en 1996 y 35,000 en 1995; el índice de actividad para el año de reporte será de 0.67 (25,000/37,000), mientras que para el año anterior, 1996, fue de 1.06 (37,000/35,000).

5.4.2
Actividades de prevención y control de la contaminación

	Identificación de sustancias listadas
	Estado

físico2
	Actividades de control3
	Tratamiento in situ

	Nombre1
	Clave1
	
	
	Clave del(os) método(s)4
	Eficiencia estimada (%)5
	Cantidad6
	Unidad7

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


1 Clave del contaminante según Apéndice normativo A.

2 Consultar la tabla 1 del catálogo de claves.

3 Indicar si se ha realizado: Cambio en prácticas de operación (CPO), Tratamiento in situ (TS), Control de inventarios (CI), Prevención de derrames y fugas (PDF), Cambio de insumos (CMP), Cambio en el producto (CP), Modificaciones al proceso productivo (MPP), Cambio en prácticas de limpieza (CPL), Otros (O).

4 De acuerdo a la tabla 8 del catálogo de claves.

5 Indicar la eficiencia global estimada del método (o los métodos) de tratamiento y/o control empleados.

6 Cantidad anual de contaminante tratada dentro de la empresa.

7 Emplear unidades masa: mg(miligramos), g (gramos), kg (kilogramos), ton (toneladas métricas) o lb (libras). 

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO.
Si el establecimiento cuenta con la información, debe presentar croquis georreferenciado, coordenadas geográficas y/o clave catastral. De no tenerla, presente en anexo siguiendo el modelo que se presenta a continuación, el croquis de la manzana en que se localiza el establecimiento y dentro de ella el predio que éste ocupa, en un radio mínimo de 500 m, indicando:

a) El área total del predio y la identificación de las actividades que se realizan en sus colindancias;

b) El tipo de zona (industrial, habitacional, etc.) en el que éste se ubica;

c) El nombre de las vialidades que rodean la manzana, y

d) Los puntos de referencia que permitan la localización del establecimiento, tales como centros comerciales, gasolineras, escuelas, hospitales, etc.

Se recomienda utilizar copia de planos oficiales en una escala que permita la localización adecuada de los datos que se solicitan. 

Croquis de localización del establecimiento
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COORDENADAS GEOGRÁFICAS

Coordenadas UTM:   X = _________ (m)      Y = __________ (m)

Latitud Norte: 
grados
minutos
segundos 

Longitud Oeste:
grados
minutos
segundos
	ALTITUD SOBRE EL NIVEL DEL MAR

                 metros
	CLAVE

CATASTRAL




DIAGRAMAS DE OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
Conforme a lo que se establece en el inciso 14 del formato de datos de registro, deben presentarse en anexos:

a)
Los diagramas de funcionamiento que correspondan a cada uno de los procesos del establecimiento que reporta, incluyendo áreas de servicios y administración, y

b)
La tabla resumen de los diagramas de funcionamiento.

En los diagramas de funcionamiento del establecimiento deben identificarse, mediante bloques, las actividades, maquinaria o equipos donde se incorporan insumos y se generan o emiten contaminantes. Estos puntos son llamados puntos de consumo, generación y emisión de contaminantes, respectivamente. Los diagramas deben ir acompañados de una tabla resumen como se indica más adelante. Los diagramas de funcionamiento son un valioso auxiliar para el llenado y el análisis del formato. En particular, facilitan la identificación y el reporte de las actividades, maquinaria y equipos que pueden afectar al ambiente.

Los diagramas permiten relacionar la información de las distintas secciones de que consta el formato, mediante la anotación del número de identificación de los puntos de consumo, generación o emisión en cada una de sus tablas. Con ello se facilita el análisis multimedios, al tiempo que le permiten a la empresa contar con un conjunto integrado de información ambiental del que puede derivar distintas prioridades. Por ejemplo, en cuanto al uso o sustitución de tecnologías de control, el cambio o modernización de sus procesos, la racionalización del uso de agua y energía, la utilización de combustibles y materias primas menos contaminantes, la minimización de residuos peligrosos y su reuso o reciclaje. Así, también, todo ello le permite a la empresa considerar la realización de programas o actividades voluntarias que eleven su desempeño ambiental y competitividad industrial.

Para la elaboración de los diagramas de funcionamiento se puede utilizar los diagramas de flujo de proceso, los diagramas de bloques de la instalación o cualquier representación gráfica que seleccione el responsable de la empresa, siempre y cuando se sigan cuidadosamente las siguientes indicaciones:

· Debe utilizarse un diagrama por cada proceso;
· Debe utilizarse un diagrama para la administración y servicios auxiliares, incluyendo el o los almacenes de residuos peligrosos;
· La numeración debe hacerse secuencialmente a partir del primer diagrama hasta el último, tal como se muestra en el ejemplo;
· En cada diagrama deben identificarse de manera secuencial con números arábigos los bloques correspondientes a aquellas actividades, maquinaria o equipo (incluyendo sistemas de control de contaminantes) que:

· Reciben insumos para la producción, agua o combustibles (se excluye la identificación de los puntos de consumo de energía eléctrica);

· Generan contaminantes a la atmósfera, por ejemplo, olores, gases, nieblas y polvos;

· Emiten contaminantes a la atmósfera, por ejemplo, olores, gases, nieblas y polvos.

· Descargan aguas residuales al alcantarillado y/o cuerpos de agua y bienes nacionales;

· Generan residuos sólidos;

· Generan residuos peligrosos, y

· Almacenan residuos peligrosos.

· Cuando en un diagrama aparezcan actividades, maquinaria y equipos en los cuales no ocurra ninguna de las acciones arriba mencionadas, éstos NO deben numerarse;
· Cuando existan varias actividades dentro de una misma sección o nave industrial y todas posean el mismo ducto o chimenea, puede agruparse todas dentro del mismo punto del diagrama, siempre y cuando posean condiciones idénticas de operación. De igual manera depende de la estimación de los costos y la factibilidad técnica las emisiones dentro de una misma sección o nave industrial, aun cuando no posean condiciones idénticas de operación pueden agruparse, y

· En caso de utilizarse diagramas con los que ya cuenta la empresa, debe cuidarse que a la identificación de actividades, maquinaria y equipos ya existente se adicione la numeración específica que aquí se solicita.

En el ejemplo que sigue se presenta el caso de un establecimiento industrial que fabrica detergente en polvo y jabón en barra, por lo que se utiliza un diagrama para cada proceso y un diagrama adicional para la administración y servicios auxiliares.

Es importante observar que en el diagrama 1. Fabricación de detergente en polvo, se identifican dos equipos de secado (inicos 4 y 5), conectados a un mismo equipo de control de contaminantes (inciso 6). En este caso, los incisos 4 y 5 son puntos de generación de contaminantes, mientras que el inciso 6 es el punto de emisión de dichos contaminantes. Si las características de los secadores fueran idénticas, se habrían agrupado en un solo bloque por compartir el mismo punto de emisión (inciso 6). El caso del tamizado (inciso 10) es diferente, pues aquí coinciden el punto de generación y el punto de emisión ya que la emisión no es conducida.

Por otra parte, en dicho diagrama aparecen dos bloques correspondientes a almacenamiento que no están numerados, debido a que ninguno de ellos se emplea para residuos peligrosos. Este caso se repite en el diagrama 2. Fabricación de jabón en barra, donde aparece sin numerar el bloque correspondiente al almacenamiento de producto terminado. Sin embargo no ocurre lo mismo en el diagrama 3. Administración y servicios auxiliares, en el cual aparecen numerados dos  bloques de almacenes, ya que en este caso se trata de los almacenes de residuos peligrosos 1 y 2.

Ejemplo:
Diagramas de operación y funcionamiento
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ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS AUXILIARES
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NOTA:
En cada diagrama deben identificarse, en los bloques correspondientes:

· A la izquierda del bloque las entradas de: 

1. Insumos directos (con una flecha blanca).

2. Insumos indirectos, excluyendo insumos de oficina, baños, etc., que no contengan sustancias contaminantes (con una flecha negra).

3. Agua (con una flecha ondulada).

4. Combustibles, excepto energía eléctrica (con un triángulo).

· A la derecha del bloque la generación, almacenamiento o salida de: :

5. Contaminantes que se emiten contaminantes a la atmósfera (con una flecha curvada hacia arriba).

6. Aguas residuales al alcantarillado y/o a cuerpos de agua o bienes nacionales (con una gota).

7. Residuos peligrosos (con unos tambos herméticos).

8. Residuos sólidos (con un bote de basura).

La simbología que se utiliza es a título indicativo; puede utilizarse cualquier otra, siempre y cuando se indique en el cuadro respectivo y se sigan las indicaciones que aquí se dan en cuanto a su ubicación respecto a los cuadros.

Tabla resumen
La tabla resumen es esencial para la presentación del Registro. Además, la tabla resumen facilita el procesamiento de la información contenida en los diagramas de funcionamiento y la elaboración de estadísticas ambientales. La tabla se elabora con base en los diagramas de funcionamiento y sólo deben consignarse en ella los puntos de consumo, generación, almacenamiento y emisión identificados en dichos diagramas. La tabla resumen debe elaborarse conforme al siguiente ejemplo, que corresponde a los diagramas de funcionamiento de la industria de fabricación de detergente en polvo y jabón en barra: 

	Número de punto
	Nombre del equipo,

maquinaria o actividad
	Entradas
	Generación, almacenamiento, emisiones y transferencias

	
	
	Insumo directo
	Insumo indirecto
	Agua
	Combustibles
	Aire
	Aguas residuales
	Residuos peligrosos
	Residuos sólidos

	1. FABRICACIÓN DE DETERGENTE EN POLVO

	1 
	Formulación
	
	x
	x
	
	X
	
	
	

	2
	Mezclado
	X
	x
	x
	
	
	
	
	

	3
	Ciclón colector de polvos (A)
	
	
	
	
	X
	
	
	

	4
	Secado - Equipo 1
	X
	
	
	x
	
	
	
	

	5
	Secado - Equipo 2
	
	
	
	x
	
	
	
	

	6 
	Ciclón colector de polvos (B)
	
	
	
	
	X
	
	
	x

	7
	Planta de tratamiento físico-químico
	
	
	
	
	
	x
	x
	

	8 
	Enfriamiento
	
	x
	
	
	
	
	
	

	9 
	Colector de polvos
	
	
	
	
	X
	
	
	x

	10
	Tamizado
	
	
	
	
	X
	
	
	

	11
	Aspersado
	
	x
	
	
	
	
	
	

	12
	Empaque
	
	x
	
	
	
	
	x
	x

	13
	Colector de polvos
	
	
	
	
	X
	
	
	

	2. FABRICACIÓN DE JABÓN EN BARRA

	14
	Almacenamiento de materias primas
	X
	x
	
	
	
	
	
	

	15
	Mezclado de sólidos
	
	x
	
	
	
	
	
	

	16
	Secado y aglomerado
	
	x
	
	x
	
	
	
	

	17
	Filtro de cartuchos
	
	
	
	
	X
	
	
	

	18
	Cribado húmedo
	
	
	
	x
	
	
	
	

	19
	Enfriamiento
	
	x
	
	
	X
	
	
	

	20
	Cribado seco
	
	
	
	
	X
	
	
	

	21
	Moldeo
	
	
	
	x
	
	
	
	

	22
	Empaque
	
	
	
	
	
	
	x
	x

	3. SERVICIOS AUXILIARES Y ADMINISTRACIÓN

	23
	Servicios y administración
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	24
	Cocina
	
	
	x
	x
	X
	
	
	x

	25
	Baños
	
	
	x
	x
	X
	
	
	x

	26
	Planta de tratamiento biológico de agua residual
	
	x
	
	
	
	x
	x
	

	27
	Caldera
	
	x
	x
	x
	X
	x
	
	

	28
	Almacén de residuos 1
	
	
	
	
	
	
	
	x

	29
	Almacén de residuos 2
	
	
	
	
	
	
	
	x

	30
	Mantenimiento
	
	
	
	
	
	
	x
	


CATÁLOGO DE CLAVES

Las tablas contenidas en este catálogo deben emplearse para el llenado del Registro de Emisiones y Transferencia de contaminantes, según las indicaciones que aparecen en el formato.

TABLA 1.-
Claves de estado físico

	Clave
	Estado físico
	Clave
	Estado físico

	GP
	Gaseoso (gases, vapores, partículas dentro de una corriente gaseosa).
	LN
	Líquido no acuoso.

	LA
	Líquido acuoso.
	SS
	Sólido y semisólido.


TABLA 2.-
Claves de forma de almacenamiento

	Clave
	Tipo de almacenamiento
	Clave
	Tipo de almacenamiento

	GT
	A granel bajo techo.
	BP
	En bolsa plástica.

	GI
	A granel a la intemperie.
	CP
	En contenedor plástico.

	ET
	En tolva.
	OF
	Otras formas (especifique).

	CM
	En contenedor metálico.
	
	


TABLA 3.-
Claves de las características del almacén

	
	Local
	Material de

construcción
	Ventilación
	Iluminación

	
	Cerrado
	Abierto
	Inflamable
	No

inflamable
	Natural
	Forzada
	No existe
	A prueba de explosiones
	No es a prueba de explosiones

	Clave
	LC
	LA
	MI
	NI
	VN
	VF
	VI
	NE
	SE


TABLA 4.-
Claves de métodos de estimación

	Clave
	Método
	Clave
	Método

	MD
	Medición directa o monitoreo.
	BM
	Balance de materiales (entrada y salida de sustancia).

	DH
	Aproximación mediante datos históricos de esa emisión o de un proceso semejante.
	FE
	Factores de emisión.

	CI
	Cálculos de ingeniería.
	OM
	Otros métodos, como modelos matemáticos (especifique).


TABLA 5.-
Claves de tipos de descarga

	Clave
	Tipo de descarga
	Clave
	Tipo de descarga

	PP
	De proceso productivo
	SE
	De sistemas de enfriamiento

	SA
	De servicios (incluye administración)
	AP
	Agua pluvial

	TA
	De tratamiento de aguas residuales
	CM
	Corrientes mezcladas

	PS
	De proceso y servicios
	AA
	De acondicionamiento de agua para procesos industriales

	LG
	Lavado de gases
	OD
	Otros tipos de descarga (especifique)


TABLA 6.-
Claves de tratamiento de agua

	Clasificación
	Operación /  Tratamiento
	Clave
	Clasificación
	Operación /  Tratamiento
	Clave

	Pretratamiento/ TratamientoPrimario
	Cribado y tamizado
	TP1
	Tratamiento

Terciario
	Adsorción (carbón activado u otros)
	TT1

	
	Desmenuzado
	TP2
	
	Centrifugación
	TT2

	
	Desarenado
	TP3
	
	Clarificación convencional
	TT3

	
	Flotación
	TP4
	
	Congelación
	TT4

	
	Fosa séptica
	TP5
	
	Desinfección con cloro
	TT5

	
	Neutralización
	TP6
	
	Desinfección con ozono
	TT6

	
	Homogeneización
	TP7
	
	Desinfección con rayos ultra violeta
	TT7

	
	Sedimentación primaria
	TP8
	
	Desnitrificación
	TT8

	
	Separadores API
	TP9
	
	Destilación
	TT9

	
	Tanques IMHOFF
	TP10
	
	Electrodiálisis
	TT10

	
	Trampas de grasas y aceites
	TP11
	
	Filtración al vacío
	TT11

	
	Coagulación/ Floculación
	TP12
	
	
	

	Tratamiento   

Secundario
	Biodiscos
	TS1
	
	Intercambio iónico
	TT12

	
	Filtros anaerobios
	TS2
	
	Precipitación química
	TT13

	
	Filtros biológicos
	TS3
	
	Remoción de fósforo
	TT14

	
	Filtros rociadores
	TS4
	
	Ósmosis inversa
	TT15

	
	Lagunas aireadas mecánicamente
	TS5
	
	Oxidación química
	TT16

	
	Lagunas de estabilización
	TS6
	
	Filtración por gravedad
	TT17 

	
	Lodos activados convencionales
	TS7
	
	Desorción
	TT18

	
	Reactores anaerobios
	TS8
	Otros tratamientos ( especifique)
	  OT1

	
	Zanjas de oxidación
	TS9
	
	
	

	
	
	
	
	
	


TABLA 7.-
Claves de tratamiento de corrientes gaseosas

	Clasificación
	Técnicas de control
	Clave
	Clasificación
	Técnicas de control
	Clave

	Control de Gases (Incluye olores y/o vapores)
	Absorción
	CG1
	Control de partículas (vía seca)
	Cámaras de sedimentación (con o sin mamparas) 
	PS1

	
	Adsorción
	CG2
	
	Ciclones
	PS2

	
	Biofiltración
	CG3
	
	Colectores de bolsas
	PS3

	
	Condensación

Incineración a flama abierta (mecheros)
	CG4

CG5
	
	Filtros de superficie extendida, cartuchos u otros medios filtrantes
	PS4

	
	Incineración catalítica
	CG6
	
	Precipitadores electrostáticos
	PS5

	
	Incineración térmica
	CG7
	Control de partículas (vía húmeda)
	Lavadores tipo Venturi
	PH1

	
	Incineración en calderas u hornos
	CG8
	
	Precipitadores electrostáticos (húmedos)
	PH2

	Control de Óxidos de Nitrógeno (Nox)
	Reducción selectiva catalítica
	ON1
	
	Ciclones húmedos  

Cámaras de sedimentación húmeda
	PH3

PH4

PH5

	
	Reducción selectiva no catalítica
	ON2
	Otras técnicas de control (especifique)
	OC1


TABLA 8.-
Claves de tratamiento y disposición de residuos peligrosos

	Clasificación
	Operación
	Clave
	Clasificación
	Operación
	Clave

	Disposición

Final
	Confinamiento
	DF1
	Tratamiento físico
	
	

	
	Relleno sanitario (ya tratados)
	DF3
	
	Adsorción (carbón activado)
	TF2

	
	
	
	
	Aereación
	TF3

	
	Otros (especifique)
	DF5
	
	Centrifugación
	TF4

	Recuperación de ácidos
	RA1
	
	Coagulación
	TF5

	Recuperación de energía
	Calderas
	RE1
	
	Cribado
	TF6

	
	Hornos rotatorios
	RE2
	
	Destilación
	TF7

	
	Otros hornos (especifique)
	RE3
	
	Diálisis
	TF8

	
	Otras formas (especifique)
	RE4
	
	Electrodiálisis
	TF9

	Recuperación de metales
	Alta temperatura
	RM1
	
	Encapsulado
	TF10

	
	Extracción Electrolítica
	RM2
	
	Espesado de lodos
	TF11

	
	Fundición secundaria
	RM3
	
	Evaporación
	TF12

	
	Intercambio iónico
	RM4
	
	Extracción con solvente
	TF14

	
	Lixiviación ácida
	RM5
	
	Filtración
	TF15

	
	Ósmosis inversa
	RM6
	
	Flotación
	TF16

	
	Otros métodos (especifique)
	RM7
	
	Ósmosis inversa
	TF17

	Recuperación de solventes y compuestos orgánicos
	Destilación
	RS1
	
	Sedimentación
	TF18

	
	Evaporación
	RS2
	
	Ultrafiltración
	TF19

	
	Extracción de solventes
	RS3
	Tratamiento químico
	Estabilización o solidificación
	TQ1

	
	Otros métodos (especifique)
	RS5
	
	Neutralización
	TQ2

	Tratamiento biológico
	Digestión anaerobia
	TB1
	
	Oxidación química
	TQ3

	
	Filtros anaerobios
	TB2
	
	Precipitación
	TQ4

	
	Lagunas aireadas mecánicamente
	TB3
	
	Reducción
	TQ5

	
	Biotratamiento in situ
	
	
	Coagulación-floculación
	TQ7

	Tratamiento térmico
	Incineración (oxidación térmica)
	TTT1
	
	Absorción
	TQ6

	
	Pirólisis
	TTT2
	Otros métodos de recuperación (especifique)
	OR1

	
	Gasificación
	TTT3
	Otros métodos de tratamiento (especifique)
	OMT1


TABLA 9.-
Claves de identificación de residuos peligrosos

	Categoría
	Tipo
	Clave
	Categoría
	Tipo
	Clave

	Aceites gastados
	Dieléctricos
	O5
	Lodos aceitosos
	L6

	
	Lubricantes
	O1
	Lodos provenientes de:
	Galvanoplastía
	L3

	
	Hidráulicos
	O3
	
	Proceso de pinturas
	L5

	
	Solubles
	O2
	
	Templado de metales
	L4

	
	Templado de metales
	O6
	
	Tratamiento de aguas de proceso
	L2

	
	Otros (especifique)
	O4
	
	Tratamiento de aguas negras
	L1

	Breas
	Catalíticas
	B1
	
	Otros (especifique)
	L7

	
	De destilación
	B2
	Sólidos
	Telas, pieles o asbesto encapsulado
	SO1

	
	Otras (especifique)
	B3
	
	De mantenimiento automotriz
	SO2

	Biológico-Infecciosos
	Cultivos y cepas
	BI1
	
	Con metales pesados
	SO5

	
	Objetos punzocortantes
	BI2
	
	Tortas de filtrado
	SO3

	
	Residuos patológicos
	BI3
	
	Otros (especifique)
	SO4

	
	Residuos no anatómicos
	BI4
	Solventes
	Orgánicos
	S1

	
	Sangre
	BI5
	
	Organoclorados
	S2

	Escorias con s
	Finas
	E1
	Sustancias 
	Ácidos
	C1

	Metales pesado
	Granulares
	E2
	corrosivas
	Alcalis
	C2

	Líquidos residuales de proceso
	Corrosivos

No corrosivos
	LR1

LR2
	Otros residuos peligrosos (especifíque)
	O


TABLA 10.-
Claves de accidentes y emisiones fugitivas

	Clave
	Causa de la emisión
	Clave
	Causa de la emisión
	Clave
	Causa de la emisión

	DE
	Derrames
	FU
	Fugas
	EF
	Emisiones fugitivas

	EX
	Explosiones
	IN
	Incendios
	OE
	Otros (especifique)


TABLA 11.-
Claves para regiones hidrológicas (consultar mapa anexo)

	Nombre
	Clave 
	Nombre
	Clave 
	Nombre
	Clave 

	B.C.  norte (Ensenada)
	1
	Ameca
	14
	Pánuco
	26

	B.C. centro oeste (El Vizcaíno)
	2
	Costa de Jalisco
	15
	Tuxpan - Nautla
	27

	B.C.  suroeste (Magdalena)
	3
	Armería - Coahuayana
	16
	Papaloapan
	28

	B.C.  noreste (Laguna Salada)
	4
	Costa de Michoacán
	17
	Coatzacoalcos
	29

	B.C. centro este (Sta. Rosalía)
	5
	Balsas
	18
	Grijalva - Usumacinta
	30

	B. C.  Sureste (La Paz)
	6
	Costa Grande
	19
	Yucatán oeste (Campeche)
	31

	Río Colorado
	7
	Costa Chica - Río Verde
	20
	Yucatán norte (Yucatán)
	32

	Sonora norte
	8
	Costa de Oaxaca (Puerto Angel)
	21
	Yucatán este (Quintana Roo)
	33

	Sonora sur
	9
	Tehuantepec
	22
	Cuencas cerradas norte (Casas Grandes)
	34

	Sinaloa
	10
	Costa de Chiapas
	23
	Mapimí
	35

	Presidio - San Pedro
	11
	Bravo
	24
	Nazas - Aguanaval
	36

	Lerma - Santiago
	12
	San Fernando Soto La Marina
	25
	El Salado
	37

	Huicicila
	13
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CONCORDANCIA CON NORMAS INTERNACIONALES

Esta norma mexicana no es equivalente a ninguna norma internacional por no existir referencia alguna al momento de su elaboración.
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· CONFEDERACIÓN DE CÁMARAS INDUSTRIALES

· DAMES & MORE DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

· INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA

· PETRÓLEOS MEXICANOS

Dirección Corporativa de Administración Corporativo.

· SECRETARÍA DE ENERGÍA

Dirección General de Seguridad y Protección al Ambiente.
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� Agencia Internacional para la Investigación sobre Cáncer (International Agency for Research on Cancer)


� En caso de contar con las coordenadas cartográficas UTM del predio, proporcione las mismas.
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